**Carrosserie schilderklaar maken:**

**STAPPENPLAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOELSTELLINGEN** | Tijdens een carrosserieherstelling moet een wagen verschillende werkfases doorgaan.  Eén van deze fases:  **Carrosserie schilderklaar maken.** Deze fase is het klaar maken van de wagen **voor** de spuiter zijn werktaak kan uitvoeren.  **DOEL:**  De leerlingen kunnen een wagen of een te spuiten onderdeel klaar maken om in de eindlak(ken) te spuiten. |
| **WAAROM** | Dit is een zeer belangrijke fase tijdens een herstelling omdat deze fase een **fijne voorbereiding** en werktoepassing vraagt.  Het is belangrijk dat deze “voorbereiding op eindlak” **nauwkeurig** gebeurt want anders zie je elke fout in het lakwerk na het spuiten van de eindlak(ken).  Om deze eindlak mooi op de wagen te kunnen spuiten moet eerst de fase: “Schilderklaar maken” goed worden afgewerkt. |
| **WERKWIJZE** | **\*\*\* LEES AANDACHTIG STAP VOOR STAP! \*\*\***  **STAP 1**   * De gespoten grondverf **vakkundig** (vlak)schuren met schuurpapier en eventuele slisblok. * Respecteer hierbij het bijhorende infoplan van de korrelgrofte: **320 – 400 – 600 - 800 – 1000 – 1200 – 1500**   (Bekijk om welke eindlak het gaat voor je de korrelgrofte van je voorbereiding bepaalt)  **STAP 2**   * Als er **nieuwe stukken** moeten gespoten worden moet je deze **eerst grondig ontvetten en mat schuren.**   **STAP 3**   * Matteer (slis) je onderdelen in **matrixvorm**, die gespoten moeten worden aan de buiten- en eventuele binnenzijde!   **STAP 4**   * **De uitspuitzones bepalen en voorbereiden.** (Altijd in overleg met de leerkracht) Hiervoor is het belangrijk dat je enige kennis bezit van werken met “SPOTREPAIRS”.   **STAP 5**   * De juiste **afplaktechnieken** toepassen.   **STAP 6**   * De te schilderen onderdelen **ontvetten en stofvrij** maken met de juiste producten alvorens de eindlak aangebracht wordt.   **STAP 7**   * **Nadenkit** aanbrengen op de nodige plaatsen.   **STAP 8**   * Na het spuiten van de eindlakken moet je het afplakmateriaal **vakkundig** (voorzichtig) verwijderen. |
| **VERWACHTINGEN**  **Macintosh HD:Users:guidopirard:Downloads:jonge-ondernemer.jpg** | **VANDAAG VERWACHT IK VAN JOU:**  Dat jij een wagen of carrosserieonderdeel **perfect** kan klaar maken zodat de spuiter er nadien een eindlak kan op aanbrengen. |
|  | **Schilderklaar maken:**  Dit is een “**zelfstandige** oefening” die je eigenhandig aanpakt! |
| **GEREEDSCHAPPEN** | **WAT HEB JIJ NODIG:**   * Schuurpapier * Slispapier * Water * Spons * Slis- en schuurblok * Ontvetter * Anti-stofdoek |
| **EVALUATIE** | **PUNTEN:**  Je wordt beoordeeld op de volgende werkputen:   * Technisch inzicht * Juiste gebruik van het gereedschap * Resultaat * (werk)Attitude |
| **TIJDSMEETING** | **GESCHATTE WERKTIJD:**  Inschatten: samen met de leerkracht.   * Naargelang de schade aan het onderdeel. * Naargelang de grootte van het onderdeel. |