**Carrosserie schilderklaar maken:**

**STAPPENPLAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOELSTELLINGEN**  | Tijdens een carrosserieherstelling moet een wagen verschillende werkfases doorgaan.Eén van deze fases:**Carrosserie schilderklaar maken.** Deze fase is het klaar maken van de wagen **voor** de spuiter zijn werktaak kan uitvoeren. **DOEL:**De leerlingen kunnen een wagen of een te spuiten onderdeel klaar maken om in de eindlak(ken) te spuiten. |
| **WAAROM** | Dit is een zeer belangrijke fase tijdens een herstelling omdat deze fase een **fijne voorbereiding** en werktoepassing vraagt.Het is belangrijk dat deze “voorbereiding op eindlak” **nauwkeurig** gebeurt want anders zie je elke fout in het lakwerk na het spuiten van de eindlak(ken).Om deze eindlak mooi op de wagen te kunnen spuiten moet eerst de fase: “Schilderklaar maken” goed worden afgewerkt. |
| **WERKWIJZE** |  **\*\*\* LEES AANDACHTIG STAP VOOR STAP! \*\*\*****STAP 1*** De gespoten grondverf **vakkundig** (vlak)schuren met schuurpapier en eventuele slisblok.
* Respecteer hierbij het bijhorende infoplan van de korrelgrofte: **320 – 400 – 600 - 800 – 1000 – 1200 – 1500**

(Bekijk om welke eindlak het gaat voor je de korrelgrofte van je voorbereiding bepaalt)**STAP 2*** Als er **nieuwe stukken** moeten gespoten worden moet je deze **eerst grondig ontvetten en mat schuren.**

**STAP 3*** Matteer (slis) je onderdelen in **matrixvorm**, die gespoten moeten worden aan de buiten- en eventuele binnenzijde!

**STAP 4*** **De uitspuitzones bepalen en voorbereiden.** (Altijd in overleg met de leerkracht) Hiervoor is het belangrijk dat je enige kennis bezit van werken met “SPOTREPAIRS”.

**STAP 5*** De juiste **afplaktechnieken** toepassen.

**STAP 6*** De te schilderen onderdelen **ontvetten en stofvrij** maken met de juiste producten alvorens de eindlak aangebracht wordt.

**STAP 7*** **Nadenkit** aanbrengen op de nodige plaatsen.

**STAP 8*** Na het spuiten van de eindlakken moet je het afplakmateriaal **vakkundig** (voorzichtig) verwijderen.
 |
| **VERWACHTINGEN****Macintosh HD:Users:guidopirard:Downloads:jonge-ondernemer.jpg** | **VANDAAG VERWACHT IK VAN JOU:**Dat jij een wagen of carrosserieonderdeel **perfect** kan klaar maken zodat de spuiter er nadien een eindlak kan op aanbrengen. |
|  | **Schilderklaar maken:**Dit is een “**zelfstandige** oefening” die je eigenhandig aanpakt! |
| **GEREEDSCHAPPEN**  | **WAT HEB JIJ NODIG:*** Schuurpapier
* Slispapier
* Water
* Spons
* Slis- en schuurblok
* Ontvetter
* Anti-stofdoek
 |
| **EVALUATIE** | **PUNTEN:**Je wordt beoordeeld op de volgende werkputen:* Technisch inzicht
* Juiste gebruik van het gereedschap
* Resultaat
* (werk)Attitude
 |
| **TIJDSMEETING**  | **GESCHATTE WERKTIJD:**Inschatten: samen met de leerkracht.* Naargelang de schade aan het onderdeel.
* Naargelang de grootte van het onderdeel.
 |